{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["塑料管及管件","钢管及管件","球墨铸铁管及管件","阀门及配件"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"塑料管及管件","index":0,"n_rows":127,"n_cols":7,"rows_kept":127,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[121,0,121,6],[122,0,122,5],[123,0,123,5],[124,0,124,5],[125,0,125,5],[126,0,126,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["工程项目管材及管件、阀门及配件等材料采购项目询价报价表"]
["类别：塑料管及管件"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"PE管材（PE100）","De20 1.0MPa","电热熔","m"]
[2,"PE管材（PE100）","De32 1.0MPa","电热熔","m"]
[3,"PE管材（PE100）","De40 1.0MPa","电热熔","m"]
[4,"PE管材（PE100）","De50 1.0MPa","电热熔","m"]
[5,"PE管材（PE100）","De63 1.0MPa","电热熔","m"]
[6,"PE管材（PE100）","De75 1.0MPa","Φ75*4.5 1.0MPa，电热熔","m"]
[7,"PE管材（PE100）","De90 1.0MPa","Φ90*5.4 1.0MPa，电热熔","m"]
[8,"PE管材（PE100）","De110 1.0MPa","Φ110*6.6 1.0MPa，电热熔","m"]
[9,"PE管材（PE100）","De160 1.0MPa","Φ160*9.5 1.0MPa，电热熔","m"]
[10,"PE管材（PE100）","De200 1.0MPa","Φ200*11.9 1.0MPa，电热熔","m"]
[11,"PE管材（PE100）","De450 1.0MPa","Φ450*26.7 1.0MPa，电热熔","m"]
[12,"PE管材（PE100）","De63 1.25MPa","Φ63*4.7 1.25MPa，电热熔","m"]
[13,"PE牵引管","De90 1.25MPa","Φ90*6.7 1.25MPa，电热熔","m"]
[14,"PE100牵引管","De200 1.25Mpa","Φ200*14.7 1.25MPa，电热熔","m"]
[15,"PE100牵引管","De250 1.25Mpa","Φ250*18.4 1.25MPa，电热熔","m"]
[16,"PE100牵引管","De400 1.25Mpa","Φ400*29.4 1.25MPa，电热熔","m"]
[17,"PE管材（PE100）","De20 1.6MPa","Φ20*2.3 1.6MPa，电热熔","m"]
[18,"PE管材（PE100）","De32 1.6MPa","Φ32*3.0 1.6MPa，电热熔","m"]
[19,"PE管材（PE100）","De40 1.6MPa","Φ40*3.7 1.6MPa，电热熔","m"]
[20,"PE管材（PE100）","De50 1.6MPa","Φ50*4.6 1.6MPa，电热熔","m"]
[21,"PE管材（PE100）","De63 1.6MPa","Φ63*5.8 1.6MPa，电热熔","m"]
[22,"PE塑料管件","De20 1.0MPa","电热熔","个"]
[23,"PE塑料管件","De32 1.0MPa","电热熔","个"]
[24,"PE塑料管件","De40 1.0MPa","电热熔","个"]
[25,"PE塑料管件","De50 1.0MPa","电热熔","个"]
[26,"PE塑料管件","De63 1.0MPa","电热熔","个"]
[27,"PE塑料管件","De75 1.0MPa","电热熔","个"]
[28,"PE塑料管件","De90 1.0MPa","电热熔","个"]
[29,"PE塑料管件","De110 1.0MPa","电热熔","个"]
[30,"PE塑料管件","De160 1.0MPa","电热熔","个"]
[31,"PE塑料管件","De200 1.0MPa","电热熔","个"]
[32,"PE塑料管件","De450 1.0MPa","电热熔","个"]
[33,"PE塑料管件","De63 1.25MPa","电热熔","个"]
[34,"PE塑料管件","De90 1.25MPa","电热熔","个"]
[35,"PE塑料管件","De200 1.25Mpa","电热熔","个"]
[36,"PE塑料管件","De250 1.25Mpa","电热熔","个"]
[37,"PE塑料管件","De400 1.25Mpa","电热熔","个"]
[38,"PE塑料管件","De20 1.6MPa","电热熔","个"]
[39,"PE塑料管件","De32 1.6MPa","电热熔","个"]
[40,"PE塑料管件","De40 1.6MPa","电热熔","个"]
[41,"PE塑料管件","De50 1.6MPa","电热熔","个"]
[42,"PE塑料管件","De63 1.6MPa","电热熔","个"]
[43,"PE法兰","De110",null,"个"]
[44,"PE法兰","De160",null,"个"]
[45,"PE法兰","De200",null,"个"]
[46,"PE法兰套","De32",null,"个"]
[47,"PE法兰套","De63",null,"个"]
[48,"PE法兰套","De90",null,"个"]
[49,"PE法兰套","De110",null,"个"]
[50,"PE法兰套","De160",null,"个"]
[51,"PE法兰套","De450",null,"个"]
[52,"PE法兰盘","De110",null,"个"]
[53,"PE法兰盘","De160",null,"个"]
[54,"PE法兰盘","De225",null,"个"]
[55,"PE三通","De110",null,"个"]
[56,"PE三通","De110×De50",null,"个"]
[57,"PE三通","De110×De63",null,"个"]
[58,"PE三通","De110×De90",null,"个"]
[59,"PE三通","De110×De110",null,"个"]
[60,"PE三通","De160",null,"个"]
[61,"PE三通","De160×De50",null,"个"]
[62,"PE三通","De160×De63",null,"个"]
[63,"PE三通","De160×De90",null,"个"]
[64,"PE三通","De160×De110",null,"个"]
[65,"PE三通","De160×De160",null,"个"]
[66,"PE三通","De200",null,"个"]
[67,"PE三通","De200×De90",null,"个"]
[68,"PE三通","De200×De110",null,"个"]
[69,"PE三通","De200×De160",null,"个"]
[70,"PE三通","De250×De225",null,"个"]
[71,"PE法兰三通","De110×De63",null,"个"]
[72,"PE异径直通","De110×De50",null,"个"]
[73,"PE异径直通","De110×De90",null,"个"]
[74,"PE异径直通","De160×De63",null,"个"]
[75,"PE异径直通","De200×De110",null,"个"]
[76,"PE异径直通","De200×De160",null,"个"]
[77,"PE异径三通","De63×De20",null,"个"]
[78,"PE异径三通","De63×De32",null,"个"]
[79,"PE异径三通","De63×De50",null,"个"]
[80,"PE异径三通","De90×De63",null,"个"]
[81,"PE异径三通","De110×De63",null,"个"]
[82,"PE异径三通","De110×De90",null,"个"]
[83,"PE异径三通","De160×De63",null,"个"]
[84,"PE异径三通","De160×De90",null,"个"]
[85,"PE异径三通","De160×De110",null,"个"]
[86,"PE异径三通","De225×De63",null,"个"]
[87,"PE异径三通","De225×De90",null,"个"]
[88,"PE异径管","De110×De63",null,"个"]
[89,"PE异径管","De110×De90",null,"个"]
[90,"PE异径管","De160×De63",null,"个"]
[91,"PE异径管","De160×De110",null,"个"]
[92,"PE异径套","De63×De50",null,"个"]
[93,"PE异径套","De90×De63",null,"个"]
[94,"PE异径套","De110×De50",null,"个"]
[95,"PE异径套","De110×De63",null,"个"]
[96,"PE异径套","De110×De90",null,"个"]
[97,"PE套","De63×De63",null,"个"]
[98,"PE套","De110×De110",null,"个"]
[99,"PE套","De160×De160",null,"个"]
[100,"45°PE弯头","De90",null,"个"]
[101,"45°PE弯头","De110",null,"个"]
[102,"45°PE弯头","De160",null,"个"]
[103,"45°PE弯头","De200",null,"个"]
[104,"45°PE弯头","De225",null,"个"]
[105,"90°PE弯头","De63",null,"个"]
[106,"90°PE弯头","De90",null,"个"]
[107,"90°PE弯头","De110",null,"个"]
[108,"90°PE弯头","De160",null,"个"]
[109,"90°PE弯头","De200",null,"个"]
[110,"90°PE弯头","De225",null,"个"]
[111,"135°PE弯头","De110",null,"个"]
[112,"135°PE弯头","De160",null,"个"]
[113,"PE堵板","De110",null,"个"]
[114,"PE堵板","De160",null,"个"]
[115,"塑料排水管直接","De63 1.0MPa",null,"个"]
[116,"室内塑料给水管电熔管件","De63 1.0MPa",null,"个"]
[117,"室内塑料给水管电熔管件","De110 1.0MPa",null,"个"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"钢管及管件","index":1,"n_rows":107,"n_cols":15,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,4,15,4],[79,4,90,4],[91,4,92,4],[101,0,101,7],[102,0,102,6],[103,0,103,6],[104,0,104,6],[105,0,105,6],[106,0,106,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["工程项目管材及管件、阀门及配件等材料采购项目询价报价表"]
["类别：钢管及管件"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","防腐要求","单位","报价（元）","备注"]
[1,"焊接钢管","DN20","Q235B，Pw=1.0MPa","①钢管内外表面涂装前，必须进行表面预处理。在预处理前，钢材表面的焊渣、毛刺、油脂等污物须清除干净。表面预处理应符合《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-2012)的规定。采用机械喷砂除锈质量等级应达到 Sa2.5级,人工除锈质量等级应达到St3.0级，除锈质量等级划分标准按《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目测评定》(GB/T8923.1-2011，GB/T8923.2-2008,GB/T8923.3-2009)执行。\n②内防腐:管道口径为DN600≤管径≤DN1800的钢管内壁涂水泥砂浆衬里，水泥砂浆衬里技术要求按《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS:1089)执行。管道口径>DN2000或管道口径<DN600的管道，内防腐采用无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于450μm。按照《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2010)有关规定执行。内防腐涂料必须具有优良的卫生安全可靠性,化学检验结果必须符合国家《生活饮用水卫生标准》的规定及卫生部\"生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准\"规定的全部指标，且必须具有国家卫生部\"国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件\"。\n③外防腐:埋地段(含包管段)采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布)，采用“七油二布”环氧煤沥青涂层，即底漆-面漆-面漆、玻璃布、面漆-面漆、玻璃布、面漆-面漆，干膜厚度大于 600um;玻璃布采用中碱，无捻、无腊的玻璃纤维布，其经纬密度为12X12根/cm2/，符合《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)特加强级，厚度>600um。","m"]
[2,"焊接钢管","D89×4","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[3,"焊接钢管","D89×5","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[4,"焊接钢管","D108×5","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[5,"焊接钢管","D114×5","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[6,"焊接钢管","D159×6","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[7,"焊接钢管","D219×6","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[8,"焊接钢管","D325×8","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[9,"焊接钢管","D426×8","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[10,"焊接钢管","D630×10","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[11,"焊接钢管","DN1000","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[12,"焊接钢管","D1220×10","Q235B，Pw=1.0MPa",null,"m"]
[13,"镀锌钢管","DN50",null,null,"m"]
[14,"镀锌钢管","DN80",null,null,"m"]
[15,"钢承口","DN400","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[16,"钢承口","DN1200","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[17,"钢插口","DN400","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[18,"钢插口","DN1200","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[19,"钢制异径管","DN100×DN60","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[20,"钢制异径管","DN150×DN100","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[21,"钢制异径管","DN200*DN100","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[22,"钢制异径管","DN200×DN150","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[23,"钢制异径管","DN300*DN200","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[24,"钢制异径管","DN400*DN300","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[25,"钢制大小头","DN150×DN100","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[26,"钢制大小头","DN200×DN150","Q235B，PN1.0MPa",null,"个"]
[27,"钢制三通","De63","Q235B",null,"个"]
[28,"钢制三通","DN100","Q235B",null,"个"]
[29,"钢制三通","DN150","Q235B",null,"个"]
[30,"钢制三通","DN200","Q235B",null,"个"]
[31,"钢制三通","DN250","Q235B",null,"个"]
[32,"钢制三通","DN300","Q235B",null,"个"]
[33,"钢制三通","DN400","Q235B",null,"个"]
[34,"钢制三通","DN600","Q235B",null,"个"]
[35,"钢制三通","DN100*DN60","Q235B",null,"个"]
[36,"钢制三通","De100*De63","Q235B",null,"个"]
[37,"钢制三通","DN100*DN80","Q235B",null,"个"]
[38,"钢制三通","DN100*DN100","Q235B",null,"个"]
[39,"钢制三通","DN150*DN80","Q235B",null,"个"]
[40,"钢制三通","DN150*DN100","Q235B",null,"个"]
[41,"钢制三通","DN150*DN150","Q235B",null,"个"]
[42,"钢制三通","DN200*DN80","Q235B",null,"个"]
[43,"钢制三通","DN200*DN100","Q235B",null,"个"]
[44,"钢制三通","DN200*DN150","Q235B",null,"个"]
[45,"钢制三通","DN200*DN200","Q235B",null,"个"]
[46,"钢制三通","DN250*De63","Q235B",null,"个"]
[47,"钢制三通","DN250*DN80","Q235B",null,"个"]
[48,"钢制三通","DN250*DN100","Q235B",null,"个"]
[49,"钢制三通","DN300*DN80","Q235B",null,"个"]
[50,"钢制三通","DN300*DN100","Q235B",null,"个"]
[51,"钢制三通","DN300*DN150","Q235B",null,"个"]
[52,"钢制三通","DN300*DN200","Q235B",null,"个"]
[53,"钢制三通","DN400*De63","Q235B",null,"个"]
[54,"钢制三通","DN400*DN100","Q235B",null,"个"]
[55,"钢制三通","DN400*DN150","Q235B",null,"个"]
[56,"钢制三通","DN400*DN200","Q235B",null,"个"]
[57,"钢制三通","DN400*DN400","Q235B",null,"个"]
[58,"钢制三通","DN600*DN100","Q235B",null,"个"]
[59,"钢制三通","DN600*DN200","Q235B",null,"个"]
[60,"钢制三通","DN600*DN300","Q235B",null,"个"]
[61,"钢制三通","DN600*DN400","Q235B",null,"个"]
[62,"钢制三通","DN1200*DN600","Q235B",null,"个"]
[63,"钢制四通","DN300*DN200","Q235B",null,"个"]
[64,"钢制柔头","DN400","Q235B",null,"个"]
[65,"钢制45°弯头","DN100","Q235B",null,"个"]
[66,"钢制45°弯头","DN150","Q235B",null,"个"]
[67,"钢制45°弯头","DN200","Q235B",null,"个"]
[68,"钢制45°弯头","DN300","Q235B",null,"个"]
[69,"钢制45°弯头","DN400","Q235B",null,"个"]
[70,"钢制90°弯头","DN100","Q235B",null,"个"]
[71,"钢制90°弯头","DN150","Q235B",null,"个"]
[72,"钢制90°弯头","DN200","Q235B",null,"个"]
[73,"钢制90°弯头","DN300","Q235B",null,"个"]
[74,"钢制90°弯头","DN400","Q235B",null,"个"]
[75,"钢制135°弯头","DN200","Q235B",null,"个"]
[76,"钢板平焊法兰","DN40","PN1.0MPa","钢管与球墨铸铁管采用法兰连接，连接法兰的螺栓宜采用不锈钢材质，连接法兰防腐采用环氧富锌底漆二道，干膜厚度不少于70μm，环氧玻璃鳞片重防腐涂料三道，干膜不少于 450μm，总干膜厚度不少于 520μm，按照《钢制管道液体环氧涂料内防腐层技术规范》(SY/TO457-2019)有关规定执行。","副",{"$nulls":3},"法兰","DN40","Q235B",null,"个",6]
[77,"钢板平焊法兰","DN50","PN1.0MPa",null,"副",{"$nulls":3},"法兰","DN50","Q235B",null,"个",16]
[78,"钢板平焊法兰","DN63","PN1.0MPa",null,"副"]
[79,"钢板平焊法兰","DN65","PN1.0MPa",null,"副"]
[80,"钢板平焊法兰","DN80","PN1.0MPa",null,"副"]
[81,"钢板平焊法兰","DN100","PN1.0MPa",null,"副",{"$nulls":3},"法兰","DN100","Q235B",null,"个",2]
[82,"钢板平焊法兰","DN150","PN1.0MPa",null,"副"]
[83,"钢板平焊法兰","DN200","PN1.0MPa",null,"副"]
[84,"钢板平焊法兰","DN400","PN1.0MPa",null,"副"]
[85,"钢板平焊法兰","DN600","PN1.0MPa",null,"副"]
[86,"钢板平焊法兰","DN1000","PN1.0MPa",null,"副"]
[87,"钢板平焊法兰","DN1200","PN1.0MPa",null,"副"]
[88,"外镀锌内涂(衬)塑给水复合钢管","DN50","钢制","内防腐内衬PE材质必须符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663-2000）标准要求，外防腐必须符合《钢塑复合管》（GB/T28897-2012）标准要求。","m"]
[89,"外镀锌内涂(衬)塑给水复合钢管","DN65","钢制",null,"m"]
[90,"室内钢塑给水管接头零件","DN50","钢制",null,"个"]
[91,"室内钢塑给水管接头零件","DN65","钢制",null,"个"]
[92,"碳钢三通","DN150*DN100",null,null,"个"]
[93,"碳钢三通","DN300×DN100",null,null,"个"]
[94,"碳钢三通","DN300×DN150",null,null,"个"]
[95,"钢堵板","DN100","Q235B",null,"个"]
[96,"钢堵板","DN150","Q235B",null,"个"]
[97,"钢堵板","DN200","Q235B",null,"个"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"球墨铸铁管及管件","index":2,"n_rows":88,"n_cols":7,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[4,3,11,3],[82,0,82,6],[83,0,83,5],[84,0,84,5],[85,0,85,5],[86,0,86,5],[87,0,87,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["工程项目管材及管件、阀门及配件等材料采购项目询价报价表"]
["类别：球墨铸铁管及管件"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"球墨铸铁给水管","DN100","T型滑入式橡胶圈接口，K9级，球墨铸铁管的内壁均涂水泥砂浆衬里，水泥砂浆衬里技术要求按《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》(GB/T17457-2009)执行。外表面喷涂金属锌或者涂刷富锌涂料:外表面喷锌涂层应符合GB/T17456 标准，外表面涂刷富锌涂料应符合ISO8179-2标准。","m"]
[2,"球墨铸铁给水管","DN150",null,"m"]
[3,"球墨铸铁给水管","DN200",null,"m"]
[4,"球墨铸铁给水管","DN250",null,"m"]
[5,"球墨铸铁给水管","DN300",null,"m"]
[6,"球墨铸铁给水管","DN400",null,"m"]
[7,"球墨铸铁给水管","DN600",null,"m"]
[8,"球墨铸铁给水管","DN1000",null,"m"]
[9,"橡胶圈","De63",null,"个"]
[10,"橡胶圈","DN100",null,"个"]
[11,"橡胶圈","DN150",null,"个"]
[12,"橡胶圈","DN200",null,"个"]
[13,"橡胶圈","DN250",null,"个"]
[14,"橡胶圈","DN300",null,"个"]
[15,"橡胶圈","DN400",null,"个"]
[16,"橡胶圈","DN600",null,"个"]
[17,"橡胶圈","DN1000",null,"个"]
[18,"承盘短管","DN200","球墨铸铁","个"]
[19,"插盘短管","De63","球墨铸铁","个"]
[20,"插盘短管","DN100","球墨铸铁","个"]
[21,"插盘短管","DN150","球墨铸铁","个"]
[22,"插盘短管","DN200","球墨铸铁","个"]
[23,"插盘短管","DN250","球墨铸铁","个"]
[24,"插盘短管","DN300","球墨铸铁","个"]
[25,"插盘短管","DN400","球墨铸铁","个"]
[26,"插盘短管","DN600","球墨铸铁","个"]
[27,"11.25°弯头","DN100","球墨铸铁","个"]
[28,"11.25°弯头","DN200","球墨铸铁","个"]
[29,"11.25°弯头","DN250","球墨铸铁","个"]
[30,"11.25°弯头","DN300","球墨铸铁","个"]
[31,"11.25°弯头","DN400","球墨铸铁","个"]
[32,"11.25°弯头","DN600","球墨铸铁","个"]
[33,"11.25°弯头","DN1000","球墨铸铁","个"]
[34,"22.5°弯头","DN100","球墨铸铁","个"]
[35,"22.5°弯头","DN200","球墨铸铁","个"]
[36,"22.5°弯头","DN250","球墨铸铁","个"]
[37,"22.5°弯头","DN300","球墨铸铁","个"]
[38,"22.5°弯头","DN400","球墨铸铁","个"]
[39,"22.5°弯头","DN600","球墨铸铁","个"]
[40,"22.5°弯头","DN1000","球墨铸铁","个"]
[41,"45°弯头","DN100","球墨铸铁","个"]
[42,"45°弯头","DN200","球墨铸铁","个"]
[43,"45°弯头","DN250","球墨铸铁","个"]
[44,"45°弯头","DN300","球墨铸铁","个"]
[45,"45°弯头","DN400","球墨铸铁","个"]
[46,"45°弯头","DN600","球墨铸铁","个"]
[47,"45°弯头","DN1000","球墨铸铁","个"]
[48,"90°弯头","DN100","球墨铸铁","个"]
[49,"90°弯头","DN200","球墨铸铁","个"]
[50,"90°弯头","DN250","球墨铸铁","个"]
[51,"90°弯头","DN300","球墨铸铁","个"]
[52,"90°弯头","DN400","球墨铸铁","个"]
[53,"90°弯头","DN600","球墨铸铁","个"]
[54,"90°弯头","DN1000","球墨铸铁","个"]
[55,"马鞍开边夹","DN100","球墨铸铁","个"]
[56,"马鞍开边夹","DN250","球墨铸铁","个"]
[57,"马鞍开边夹","DN300","球墨铸铁","个"]
[58,"马鞍开边夹","DN400","球墨铸铁","个"]
[59,"马鞍开边夹","DN100×DN50","球墨铸铁","个"]
[60,"马鞍开边夹","DN150×DN50","球墨铸铁","个"]
[61,"马鞍开边夹","DN150×DN80","球墨铸铁","个"]
[62,"马鞍开边夹","DN150XDN100","球墨铸铁","个"]
[63,"马鞍开边夹","DN200×DN50","球墨铸铁","个"]
[64,"马鞍开边夹","DN200xDN100","球墨铸铁","个"]
[65,"马鞍开边夹","DN400XDN200","球墨铸铁","个"]
[66,"马鞍开边夹","DN400XDN300","球墨铸铁","个"]
[67,"马鞍开边夹","DN1000*600","球墨铸铁","个"]
[68,"法兰三通（球墨铸铁）","DN100×DN100","球墨铸铁","个"]
[69,"法兰三通（球墨铸铁）","DN150×DN100","球墨铸铁","个"]
[70,"法兰三通（球墨铸铁）","DN200×DN100","球墨铸铁","个"]
[71,"法兰三通（球墨铸铁）","DN250×DN100","球墨铸铁","个"]
[72,"法兰三通（球墨铸铁）","DN300×DN150","球墨铸铁","个"]
[73,"法兰三通（球墨铸铁）","DN400×DN200","球墨铸铁","个"]
[74,"球墨铸铁45°承插弯头","DN200","球墨铸铁","个"]
[75,"球墨铸铁90°承插弯头","DN200","球墨铸铁","个"]
[76,"球墨承口","DN200","球墨铸铁","个"]
[77,"球墨承口","DN300","球墨铸铁","个"]
[78,"球墨铸铁堵板","DN100","球墨铸铁","个"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"阀门及配件","index":3,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[28,3,35,3],[36,0,36,6],[37,0,37,5],[38,0,38,5],[39,0,39,5],[40,0,40,5],[41,0,41,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["工程项目管材及管件、阀门及配件等材料采购项目询价报价表"]
["类别：阀门及配件"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"密封法兰闸阀","DN150","PN1.0MPa","个"]
[2,"密封法兰闸阀","DN200","PN1.0MPa","个"]
[3,"软密封法兰闸阀","DN65","PN1.0MPa","个"]
[4,"软密封法兰闸阀","DN80","PN1.0MPa","个"]
[5,"软密封法兰闸阀","DN100","PN1.0MPa","个"]
[6,"软密封法兰闸阀","DN150","PN1.0MPa","个"]
[7,"软密封法兰闸阀","DN200","PN1.0MPa","个"]
[8,"黄铜闸阀","DN40","PN1.0MPa","个"]
[9,"黄铜闸阀","DN50","PN1.0MPa","个"]
[10,"黄铜闸阀","DN65","PN1.0MPa","个"]
[11,"球墨铸铁闸阀","DN600","PN2.5MPa","个"]
[12,"球墨铸铁闸阀","DN1000","PN3.0MPa","个"]
[13,"CARX复合式排气阀","DN80","PN1.0MPa","个"]
[14,"软密封法兰蝶阀","DN1200","PN1.0MPa","个"]
[15,"软密封法兰蝶阀","DN400","PN1.0MPa","个"]
[16,"球墨铸铁蝶阀","DN600","PN1.0MPa","个"]
[17,"球墨铸铁蝶阀","DN1000","PN1.0MPa","个"]
[18,"螺纹阀门","DN20","PN1.0MPa","个"]
[19,"法兰截止阀","DN50","PN1.0MPa","个"]
[20,"法兰截止阀","DN80","PN1.0MPa","个"]
[21,"专用管卡、阀门","DN400","PN1.0MPa","套"]
[22,"黑玛钢活接头","DN50",null,"个"]
[23,"法兰套筒式伸缩节","DN1200","用于软密封法兰蝶阀安装","个"]
[24,"法兰套筒伸缩器","DN400","用于软密封法兰蝶阀安装","个"]
[25,"伸缩节","De63","用于铸铁管件安装","个"]
[26,"伸缩节","DN100",null,"个"]
[27,"伸缩节","DN150",null,"个"]
[28,"伸缩节","DN200",null,"个"]
[29,"伸缩节","DN250",null,"个"]
[30,"伸缩节","DN300",null,"个"]
[31,"伸缩节","DN400",null,"个"]
[32,"伸缩节","DN600",null,"个"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]